На основу позива за достављање понуда број 4/2020 од 30.10.2020. године, достављамо: Понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за набавку радоваброј **1/2020**– **„Попрака путева у месној заједници Рударе“.**

**О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е**

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора:* |  |

1. ***ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:***

**Попрака путева у месној заједници Рударе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р.бр.** | **Опис позиције** | **Јед. мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а (дин.)** | **Укупан износ без ПДВ-а (дин.)** |
| **Село Рударе, поправка некатеготисаног пута од засеока Велика Лубница (од Недељковића до Радосављевића) до пружног прелаза** | | | | | |
| 1 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 5,0 |  |  |
| 2 | Припрема каменог материјала IV и V категорије (ископ каменог материјала багером или булдозером) задовољавајућег квалитета и одговарајуће крупноће зрна | м3 | 35,00 |  |  |
| 3 | Поправка оштећене коловозне конструкције каменим материјалом из локалног позајмишта. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком |  |  |  |  |
|
|
|
|
| на с.т.д. до 5 км | м3 | 35,00 |  |  |
| 4 | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом из локалног спрудишта или наноса. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: прикупљање шљунчаног материјала из наноса, наплавина и спрудишта на начин који обезбеђује отклањање последица поплава и бујичних вода и ублажава могућност настанка нових последица, утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком |  |  |  |  |
|
|
|
|
| на с.т.д. до 2км | м3 | 140,00 |  |  |
| **Село Рударе, поправка некатеготисаног пута ка засеоку Козодери, дужине 600 м** | | | | | |
| 5 | Рад багера на изради канала, са одбацивањем земље на страну, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 6,00 |  |  |
|
|
|
|
| 6 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 3,0 |  |  |
|
|
|
| 7 | Припрема каменог материјала IV и V категорије (ископ каменог материјала багером или булдозером) задовољавајућег квалитета и одговарајуће крупноће зрна | м3 | 90,00 |  |  |
|
|
|
|
| 8 | Поправка оштећене коловозне конструкције каменим материјалом из локалног позајмишта. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком |  |  |  |  |
|
|
|
|
| на с.т.д. до 2 км | м3 | 90,00 |  |  |
| **Село Рударе, поправка некатеготисаног пута до куће Драговић Дрине, дужине 900м** | | | | | |
| 9 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 2,0 |  |  |
| 10 | Рад багера на санацији и постављању цевастих пропуста и уређењу постељице, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 3,00 |  |  |
|
|
|
|
| 11 | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом из локалног спрудишта или наноса. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: прикупљање шљунчаног материјала из наноса, наплавина и спрудишта на начин који обезбеђује отклањање последица поплава и бујичних вода и ублажава могућност настанка нових последица, утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком |  |  |  |  |
|
|
|
|
| на с.т.д. до 2км | м3 | 85,00 |  |  |
| **Укупно без ПДВ-а (дин.)** | | | | |  |
| **ПДВ (дин.)** | | | | |  |
| **Укупно са ПДВ-ом (дин.)** | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Услови и рок плаћања: | \_\_\_\_\_ дана од дана испостављања оверених привремених и оконачне ситуације. |
| Рок извођења радова: | \_\_\_\_\_ дана, од дана увођења извођача у посао. |
| Рок важења понуде  (не краће од 30 дана) | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде. |

Датум: \_\_\_\_.\_\_\_\_.2020. године

**ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА**

**ПОНУЂАЧА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*