На основу позива за достављање понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_.\_\_\_.2020. године, достављамо: Понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за набавку радоваброј **1/2020**– **„Попрака путева у месној заједници Спанце“.**

**О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е**

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора:* |  |

1. ***ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:***

**Попрака путева у месној заједници Спанце**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р.бр.** | **Опис позиције** | **Јед. мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а (дин.)** | **Укупан износ без ПДВ-а (дин.)** |
| **Село Спанце, некатегорисани Вељовићи – Рајовићи – Рогоње дужине 2000м** | | | | | |
| 1 | Рад грејдера на чишћењу и уређењу постељице и чишћењу и изради канала, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 6,00 |  |  |
|
|
|
| 2 | Израда одводних јаркова у земљи III и IV категорије, машинским путем,профилисаном кашиком, димензија (0,7+0,3)/2х0,5м. Обрачун по м3 извршеног ископа у самониклом стању |  |  |  |  |
| а) са одбацивањем земље на страну | м3 | 30,00 |  |  |
| б) са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 2 км | м3 | 40,00 |  |  |
| 3 | Рад виброваљка тежине > 9Т на сабијању постељице, обрачун по часу ефективног рада машине | ч | 2,5 |  |  |
| 4 | Поправка оштећене коловозне конструкције шљунчаним материјалом из локалног спрудишта или наноса. Обрачун по м3 уграђеног материјала. Цена обухвата: прикупљање шљунчаног материјала из наноса, наплавина и спрудишта на начин који обезбеђује отклањање последица поплава и бујичних вода и ублажава могућност настанка нових последица, утовар, транспорт, разастирање грејдером и сабијање виброваљком |  |  |  |  |
| на с.т.д. дo 10km | м3 | 280,00 |  |  |
| 5 | Поправка коловозне конструкције атестираном дробином крупноће зрна 0-32 мм. Обрачун по m3 уграђеног туцаника у збијеном стању. Цена је дата са набавком, утоваром, транспортом, разастирањем и сабијањем виброваљком, за радове с.т.д. 7 км од градског подручја | м3 | 18,00 |  |  |
| **Укупно без ПДВ-а (дин.)** | | | | |  |
|  | | **ПДВ (дин.)** | | |  |
|  | | **Укупно са ПДВ-ом (дин.)** | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Услови и рок плаћања: | \_\_\_\_\_ дана од дана испостављања оверених привремених и оконачне ситуације. |
| Рок извођења радова: | \_\_\_\_\_ дана, од дана увођења извођача у посао. |
| Рок важења понуде  (не краће од 30 дана) | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде. |

Датум: \_\_\_\_.\_\_\_\_.2020. године

**ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА**

**ПОНУЂАЧА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*